**Державний заклад професійної ( професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОГОДЖЕНО  Методист: В.Кутепова  01.09.2023 | ЗАТВЕРДЖУЮ  Заступник директора з НВР: І.Заряжко  01.09.2023 |

**ОСВІТНЯ/НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА**

**професійно-практичної підготовки**

**з виробничого навчання**

**для навчання кваліфікованих робітників за професією:**

**7433 КРАВЕЦЬ**

**Професійні кваліфікації: Кравець 2, 3, 4 розрядів**

**Рівень професійної (професійно-технічної)**

**підготовки: другий (базовий)**

**Вид професійної підготовки: первинна професійна**

**підготовка**

**Форма навчання: денна**

**Строк навчання: роки**

**Освітня програма розроблена згідно Державного освітнього стандарту 7433.C.14.10 - 2023**

Розглянуто та схвалено на засіданні

методичної комісії педагогічних працівників

професій швейного виробництва

Протокол № 1 від 01.09.23

Голова методичної комісії:

Харків 2023

**Навчальна програма з виробничого навчання**

**(професійна компетентність)**

**Професія:** 7433 КРАВЕЦЬ

**Професійна кваліфікація:** кравець 2 розряду

**Загальна кількість годин відповідно до робочого навчального плану — 120.**

**Освітні компоненти професійної компетентності для досягнення результатів навчання РН 1 — РН 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Позначення результату навчання** | **Назва/тема складової освітньої професійної компетентності/результату навчання** | **Кількість годин на складову професійної компетентності** |
| **РН 1. Проводити підготовчі роботи для надання швейних послуг** | **ПК 1.**Здатність організовувати робоче місце при виконанні швейних робіт | 6 |
| **ПК 2.** Здатність виконувати найпростіші ручні роботи. | 12 |
| **ПК 3.** Здатність виконувати найпростіші машинні роботи. | 30 |
| **ПК 4.**  Здатність виконувати технічне обслуговування обладнання та використовувати засоби малої механізації. | 6 |
| **ПК 5.** Здатність виконувати волого-теплову обробку виробу та клейові з'єднання. | 6 |
|  | **Всього годин РН 1** | **60** |
| **РН 2. Вміти виготовляти вироби постільного та столового асортименту** | **ПК 2.** Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення постільної, столової білизни. | 12 |
| **ПК 3.**Здатність виконувати пошиття постільної,столової білизни | 18 |
| **ПК 4.** Здатність виконувати ремонт та оновлення постільної, столової білизни. | 6 |
|  | **Всього годин РН 2** | **36** |
| **РН 3. Вміти виготовляти текстильні вироби інтер'єрного асортименту** | **ПК 1.** Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення текстильних виробів інтер'єрного асортименту (штор, чохлів та інших нескладних виробів). | 12 |
| **ПК 2.** Здатність виконувати пошиття текстильних виробів інтер'єрного асортименту. | 12 |
|  | **Всього годин РН 3** | **24** |
| ***Всього годин на професійною кваліфікацією Кравець 2 розряду*** | | **120** |

**Зміст програми виробничого навчання**

**Професія:** 7433 КРАВЕЦЬ

**Професійна кваліфікація:** кравець 2 розряду

**РН 1. Проводити підготовчі роботи для надання швейних послуг**

**ПК 1.Здатність організовувати робоче місце при виконанні швейних робіт**

Інструктаж з охорони праці. Дотримуватись безпечних умов праці при виконанні ручних машинних та волого теплових робіт; застосовувати необхідне обладнання та інструменти відповідно до видів робіт.

Вимоги до організації робочого місця кравця при виконанніручних машинних та волого теплових робіт. Інструменти для виконання ручних, машинних, волого-теплових робіт.

**ПК 2. Здатність виконувати найпростіші ручні роботи**

Інструктаж з охорони праці. Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні ручних робіт; користуватися інструментами та пристроями при виконанні ручних робіт.

Підібирати голки та нитки відповідно до матеріалів які обробляються. Виконувати ручні стібки (прямі, косі, петле подібні, спеціальні).

Виконувати строчки прямих стібків (зметувальна, наметувальна, заметувальна, виметувальна, копіювальна, строчка для утворення зборок). Виконувати строчки косих стібків (наметувальна, виметувальна, стьобальна, обметувальна, підшивна).

Виконувати строчки петлеподібних стібків (спушна і розметувальна, зшивна, підшивна, для закріплення стібка). Виконувати спеціальні стібки при обметуванні зрізів, виготовленні прорізної петлі, нитяної петлі, прямої та фігурних закріпок.

Пришивання фурнітури (гачків, петель, кнопок, ґудзиків з отворами, ґудзиків на стійці).

**ПК 3. Здатність виконувати найпростіші машинні роботи**

Інструктаж з охорони праці. Дотримуватись вимог охорони праці при виконанні машинних робіт. Користуватись інструментом при виконанні машинних робіт. Використовувати пристрої при виконанні машинних робіт.

Виконувати машинні шви:з’єднувальні, зшивні (на ребро, з розпрасуванням, з запрасуванням, з обметуванням зрізів), розстрочні, настрочні (з відкритими зрізами, з одним закритим зрізом), накладні (з відкритими зрізами, з двома закритими зрізами, з одним закритим зрізом), встик (з відкритими зрізами, з закритими зрізами), білизняні (запошивний, у замок, подвійний).

Виконувати крайові шви:окантувальні (з відкритим зрізом, із закритим зрізом, запрасованою бейкою, спеціальною тасьмою), обшивні (в кант, в розкол, у складну рамку, просту рамку), у підгин (з відкритим обметаним зрізом, із закритим зрізом, з окантованим зрізом, з пришитою підкладкою).

Виконувати здоблювальні шви:оздоблювальні та з’єднувальні складки (однобічні, зустрічні, бантові), рельєфні (шов зі шнуром і без шнура), виточні (простий і складний), застрочені дрібні складки(защіпи), шви з кантом (зшивний, настрочний, накладний, обшивний).

З’єднувати деталі швейних виробів різними машинними строчками. З’єднувати деталі швейних виробів машинними строчками різної конфігурації.

**ПК 4. Здатність виконувати технічне обслуговування обладнання та використовувати засоби малої механізації**

Інструктаж з охорони праці. Дотримуватись прийомів безпечного виконання робіт; заправляти швейні машини; регулювати натяг ниток; замінювати швейні голки; здійснювати чищення та змащування швейної машини; виявляти та усувати дефекти строчки. Підбирати засоби малої механізації та використовувати відповідно до заданої операції.

**ПК 5. Здатність виконувати волого-теплову обробку виробу та клейові з'єднання**

Інструктаж з охорони праці. Організовувати робоче місце згідно з вимогами охорони праці; виконувати волого теплові роботи відповідно до технології обробки різних видів матеріалів. Обирати режими і параметри волого-теплової обробки.

Підбирати клейові матеріали залежно від виду виробу та основного матеріалу; дублювати деталі.

**РН 2. Вміти виготовляти вироби постільного та столового асортименту**

**ПК 2. Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення постільної, столової білизни**

Інструктаж з охорони праці. Дотримуватися вимог охорони праці при роботі з обладнанням та інструментом для розкроювання. Виконувати розрахунок витрат основних матеріалів для виготовлення постільної, столової білизни.

Підготовляти матеріалів до розкроювання. Виконувати різні пособи настилання тканин перед розкроюванням. Виконувати розкрійні роботи використовуючи ножиці, вертикальні та дискові розкрійні ножі.

**ПК 3. Здатність виконувати пошиття постільної,столової білизни**

Інструктаж з охорони праці. Дотримуватись вимог інструкцій з охорони праці при виконанні ручних, машинних робіт та волого теплових робіт. Підбирати голки і нитки відповідно до матеріалу, який обробляється; користуватися обладнанням.

Виготовляти постільні білизну, підбирати методи обробки постільної та столової білизни, залежно від виду матеріалу та технічних вимог.

Виконувати обробку зрізів простирадла (швом упідгин, еластичною тасьмою), простирадла з підзором (оборкою). Виконувати обробку підковдри з розрізом (на ґудзики та обметані петлі, з тасьмою велькро (текстильною тасьмою), обшивкою. Виконувати обробку наволочок з клапаном, із застібкою на ґудзики та обметані петлі, на зав’язки, тасьму «блискавка».

Виконувати обробку зрізів столової білизни: скатертин, серветок, ручників, прихваток (швом у підгин, окантувальним швом, підкрійною бейкою, суцільновикроєною бейкою тощо).

Виконувати обробку фартухів (з суцільновикроєним нагрудником, з пришивним нагрудником, без нагрудника). Виконуватиобробкувузлів фартуха (накладної кишені нескладної конструкції, країв фартуха, нагрудника і з’єднання з основною деталлю).

**ПК 4. Здатність виконувати ремонт та оновлення постільної, столової білизни**

Інструктаж з охорони праці. Приймати та оцінювати ступінь пошкодження швейних виробів для ремонту. Визначати способи ремонту та оновленняпостільної, столової білизни.

Виконувати ремонт та оновлення постільної, столової білизни різними способами:зашивати дефекти у виробах зі збереженням рисунка, проклеювання, штопання тощо.

**РН 3. Вміти виготовляти текстильні вироби інтер'єрного асортименту**

**ПК 1. Здатність виконувати розкрійні роботи для виготовлення текстильних виробів інтер'єрного асортименту (штор, чохлів та інших нескладних виробів)**

Інструктаж з охорони праці. Дотримуватись вимог інструкцій з охорони праці при виконанні розкрійних робіт.Дотримуватись безпечних методів роботи на обладнанні при розкроюванні.

Вміння користуватися робочими лекалами текстильних виробів інтер’єрного асортименту**(**штор, чохлів та інших нескладних виробів).

Підготовляти матеріалів до розкроювання. Виконувати розкладку лекал. Виконувати різні пособи настилання тканин перед розкроюванням. Виконувати розкрійні роботи використовуючи ножиці та інше обладнання. Підготовляти оздоблення для відповідних виробів.

**ПК 2. Здатність виконувати пошиття текстильних виробів інтер'єрного асортименту**

Інструктаж з охорони праці. Дотримуватись інструкцій з охорони праці при виконанні ручних, машинних та волого теплових робіт при пошитті текстильних виробів інтер'єрного асортименту.

Виготовляти текстильні вироби інтер'єрного асортименту (штори, ламбрекени, чохли та інших нескладних виробів).Підбирати методи обробки текстильних виробів в залежності від виду матеріалу та технічних вимог.

Виконувати обробку зрізів штор і ламбрекенів різних способами (швов у підгин, окантувальним швом, підкрійною бейкою тощо). Виконувати обробку верхнього зрізу штор, ламбрекенів монтажною тасьмою.

Виконувати обробку чохлів (з’єднання деталей обраним способом, обробка зрізів, використання фурнітури при пошитті).

**Навчальна програма з виробничого навчання**

**(професійна компетентність)**

**Професія:** 7433 КРАВЕЦЬ

**Професійна кваліфікація:** кравець 3 розряду

**Загальна кількість годин відповідно до робочого навчального плану-204**

**Освітні компоненти професійної компетентності для досягнення результатів навчання РН 4 — РН 5.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Позначення результату навчання** | **Назва/тема складової освітньої професійної компетентності/результату навчання** | **Кількість годин на складову освітньої компетентності** |
| **РН 4. Вміти виготовляти поясні вироби з виконанням примірок** | **ПК 1.** Здатність виготовляти спідниці | 30 |
| **ПК 2.** Здатність виготовляти жіночі штани | 30 |
| **ПК 3.** Здатність виконувати ремонт окремих деталей поясних виробів. | 6 |
|  | **Всього годин РН 4** | **66** |
| **РН 5. Вміти виготовляти вироби платтяно-блузочного асортименту з виконанням примірок** | **ПК 1.** Здатність виготовляти сукню нескладної технічної обробки. | 30 |
| **ПК 2.** Здатність виготовляти халат нескладної технічної обробки. | 30 |
| **ПК 3.** Здатність виготовляти блузку з застібкою нескладної технічної обробки. | 36 |
| **ПК 4.** Здатність виготовляти одяг дитячого асортименту. | 30 |
| **ПК 5.** Здатність виконувати ремонт виробів платтяно-блузочного асортименту та дитячого одягу | 12 |
|  | **Всього годин РН 5** | **138** |
| ***Всього за професійною кваліфікацією кваліфікації: Кравець 3 розряду*** | | **204** |

**Зміст програми**

**РН 4. Вміти виготовляти поясні вироби з виконанням примірок.**

**ПК 1. Здатність виготовляти спідниці**

Інструктаж з охорони праці. Пошиття за індивідуальним замовленням спідниці з виконанням примірок. Підготовка спідниці до примірки. Виконувати обробку спідниці після проведення примірки. Уточнення ліній на деталях після примірки.

Виконувати початкову обробку спідниці: виточок, складок, рельєфів. Виконувати обробку зрізів деталей спідниці. Виконувати обробку кишень: накладних, кишень з відрізним бочкомВиконувати обробку спідниць з кокетками. Виконувати обробку шліци та розрізу,бічних швів спідниці. Виконувати обробку застібки спідниці різними способами.

Виконувати обробку підкладки спідниці: розкрій підкладки, обробка виточок (защипів), розрізів на підкладці, обробка нижнього зрізу підкладки. З’єднання підкладки з верхнім зрізом спідниці.

Виконувати обробку верхнього зрізу спідниці пришивним поясом і без нього (обшивкою). Виконувати обробку низу спідниці.Виконувати оздоблення спідниць різними способами.

Виконувати обробку остаточну обробку спідниці: обметування петель та пришивання ґудзиків, чистка спідниці від виробничого сміття, остаточна ВТО спідниці. Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 2.Здатність виготовляти жіночі штани.**

Інструктаж з охорони праці. Підготовка штанів до примірки. Виконувати обробку штанів після проведення примірки. Уточнення ліній на деталях після примірки.

Виконувати початкову обробку штанів: обметування зрізів деталей штанів, обробка виточок, складок, шльовок, хлястиків. Виконання ВТО передніх і задніх половинок штанів.

Розмічати місця розташування кишень, основних контрольних позначок. Виконувати обробку кишень в шві передньої половинки штанів, імітаційних кишень. З’єднання бічних та крокових зрізі.

Виконувати обробку застібки штанів різними способами. З’єднання середніх зрізів.Виконувати обробку верхнього зрізу штанів пришивним поясом, обшивкою, поясом з еластичною тасьмою. Виконувати обробку низу жіночих штанів без манжет, з подвійною або полуторною манжетою.

Виконувати оздоблення жіночих штанів різними способами. Остаточна обробка жіночих штанів: обметування петель та пришивання ґудзиків, чистка штанів, виконання остаточної ВТО штанів. Перевіряти якість обробки штанів.

**ПК 3.Здатність виконувати ремонт окремих деталей поясних виробів.**

Інструктаж з охорони праці. Виконувати різні види ремонту поясних виробів (дрібний, середній, крупний). Підбирати матеріали та способи ремонту поясних виробів.Виконуватиремонт поясних виробів за технологічною послідовністю (усунення потертостей, заміна пошкодженої блискавки, заміна підкладки кишені, підшивання низу виробу тощо).

**РН 5. Вміти виготовляти вироби платтяно-блузочного асортименту з виконанням примірок.**

**ПК 1.Здатність виготовляти сукню нескладної технічної обробки.**

Інструктаж з охорони праці. Підготовка сукні до першої та другої примірки. Виконувати обробку сукні після проведення примірок. Уточнення ліній на деталях після примірки.

Виконувати обробкувиточок, підрізів, рельєфів, кокеток в сукнях.

Виконувати обробкурізних кишень в сукні. Виконувати обробку застібок в сукнях. Обробка плечових і бічних швів сукні.

Виконувати обробкурізних видів комірів в сукні. З’єднання коміра з горловиною виробу. Виконувати обробкугорловини виробу у виробах без коміра.

Виконувати обробкупройм у виробах без рукавів. Виконувати обробкурукавів в сукні. З’єднання вшивних рукавів з проймами.

Виконувати обробку сукні відрізної по лінії талії.

Виконувати обробкунизу сукні різними способами.

Виконувати оздоблення суконь. Обметування петель та пришивання ґудзиків. Чистка сукні. Виконання остаточної ВТО сукні. Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 2.Здатність виготовляти халат нескладної технічної обробки.**

Інструктаж з охорони праці. Підготовка халата до примірок. Виконувати обробкухалата після проведення примірок. Уточнення ліній на деталях після примірки.

Виконувати обробку дрібних деталей халата. Виконувати обробку пілочок, кишень халата.

Виконувати обробкуспинки халату (із середнім швом і без середнього шва). Особливості обробки плечових і бічних швів халата.

Виконувати обробкузастібок в халатах. Виконувати обробку коміра та з’єднання його з горловиною. Обробка горловини в халатах без коміра.

Виконувати обробку рукавів халата та з’єднання їх з проймами.

Виконувати обробкунизу халата різними способами, оборкою, воланом.Виконувати оздобленняхалатів. Обметування петель та пришивання ґудзиків. Чистка халату. Виконання остаточної ВТО халата. Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 3.Здатність виготовляти блузку з застібкою нескладної технічної обробки.**

Інструктаж з охорони праці. Підготовка блузки до примірок. Виконувати обробкублузки після проведення примірок. Уточнення ліній на деталях після примірки.

Виконувати обробкупілочок блузки з виточками та з кокетками. Виконувати обробку спинки блузки. З’єднання пілочок і спинки блузки по плечовим і бічним зрізам.

Виконувати обробку спинки блузки. Способи з’єднання пілочок і спинки блузки по плечовим і бічним зрізам.

Виконувати обробкузастібок в блузках: пришивними і настрочними планками, з суцільно викроєними планками, обшивками.

Виконувати обробкукомірів в жіночих блузках: стійки, сорочкового типу з суцільно викроєною стійкою, коміра сорочкового типу з відрізною стійкою. З’єднання коміра з горловиною виробу.

Виконувати обробкурукавів в жіночих блузках:рукавів з розрізами, з манжетами. Способи з’єднання рукавів з проймами.

Виконувати обробку низу блузки. Виконувати оздобленняблузок. Обметування петель та пришивання ґудзиків на застібці і манжетах. Чистка блузи. Виконання остаточної ВТО блузки. Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 4.Здатність виготовляти одяг дитячого асортименту.**

Інструктаж з охорони праці. Пошиття за індивідуальним замовленням дитячого одягу нескладної технологічної обробки з виконанням примірок. Виконання різних способів обробки технологічних вузлів (обробка застібки, горловини, поясу, капюшону, низу виробу тощо)дитячих спідниць, штанів, суконь, сарафанів, блузок.

Виконувати оздобленняодягу дитячого асортименту. Обметування петель та пришивання ґудзиків. Виконання остаточної ВТО дитячого одягу. Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 5. Здатність виконувати ремонт виробів платтяно-блузочного асортименту та дитячого одягу.**

Інструктаж з охорони праці. Виконувати різні види ремонту та оновлення виробів платтяно-блузочного асортименту та дитячого одягу (дрібний, середній, крупний). Підбирати матеріали та способи ремонту поясних виробів.Виконуватиремонт за технологічною послідовністю.

**Навчальна програма з виробничого навчання**

**(професійна компетентність)**

**Професія:** 7433 КРАВЕЦЬ

**Професійна кваліфікація:** кравець 4 розряду

**Загальна кількість годин відповідно до робочого навчального плану-204**

**Освітні компоненти професійної компетентності для досягнення результатів навчання РН 6 — РН 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Позначення результату навчання** | **Назва/тема складової освітньої професійної компетентності/результату навчання** | **Кількість годин на складову освітньої компетентності** |
| **PH 6. Вміти виготовляти чоловічі сорочки, штани, напівкомбінезони** | **ПК 1.** Здатність виготовляти верхні (чоловічі) сорочки. | 24 |
| **ПК 2.** Здатність виготовляти чоловічі штани. | 24 |
| **ПК 3.** Здатність виготовляти напівкомбінезони. | 24 |
| **ПК 4.** Вміння виконувати ремонт чоловічого одягу та оновлювати швейні вироби | 6 |
|  | **Всього годин РН 6** | **78** |
| **PH 7. Вміти виготовляти верхній жіночий одяг (жилети, жакети, куртки) з виконанням примірок** | **ПК 1.**Здатність виготовляти жилети | 24 |
| **ПК 2.**Здатність виготовляти жакети | 42 |
| **ПК 3.**Здатність виготовляти куртки | 42 |
| **ПК 4.**Вміння виконувати ремонт верхнього жіночого одягу та оновлювати швейні вироби | 6 |
|  | **Всього годин РН 7** | **114** |
| ***Всього за професійною кваліфікацією кваліфікації:***  ***Кравець 4 розряду*** | | **192** |

**Зміст програмиз виробничого навчання**

**(професійна компетентність)**

**РН 6. Вміти виготовляти чоловічи сорочки, штани, напівкомбінезони**

**ПК 1. Здатність виготовляти верхні (чоловічі) сорочки**

Інструктаж з охорони праціВиготовлення верхніх (чоловічих) сорочок за індивідуальними замовленнями. Підготовка чоловічих сорочок до примірки. Виконувати обробкучоловічих сорочок після проведення примірок.

Виконувати обробку дрібних деталей (манжет, кишень тощо). Виконувати обробкупілочок та спинки, кокеток на чоловічих сорочках.. З’єднання плечових швів.

Виконувати обробку застібок в чоловічих сорочках:суцільно кроєними планками, імітаційними та потайними, відрізними планками.

Виконувати обробку комірів у чоловічих сорочках та з’єднувати їх з горловиною.

Виконувати обробкурукавів, манжетів, розрізів у довгих рукавах  сорочок. Виконувати вшивання рукавів у пройму.З’єднання бічних і рукавних швів. Виконувати обробку низу сорочки.

Остаточна обробка сорочки (обметування петель, пришивання ґудзиків). Волого-теплова обробка верхніх чоловічих сорочок.Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 2. Здатність виготовляти чоловічі штани.**

Інструктаж з охорони праці.Виготовлення чоловічих штанів за індивідуальними замовленнями. Підготовка чоловічих штанів до примірки. Обробка чоловічих штанів після проведення примірки.

Виконувати початкову обробка штанів: обметування зрізів деталей штанів, обробка виточок, складок, шльовок, хлястиків, пришивання доточок. З’єднувати підкладку з верхом штанів. Волого-теплова обробка деталей штанів.

Виконувати обробку кишень на чоловічих штанах. З’єднувати бічні та крокові зрізи.Виконувати обробку застібки штанів. З’єднання середніх зрізів. Виконувати обробку верхнього зрізу штанів. Виконувати обробкунизу чоловічих штанів без манжет та з манжетами.Виконувати кінцеву обробку та волого-теплову обробку чоловічих штанів.Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 3. Здатність виготовляти напівкомбінезони**

Інструктаж з охорони праці. Виконувати обробку технологічних вузлів напівкомбенізону: кишень, дрібних деталей (хлястиків, бретель), петель, підкладки. Виконувати обробкубічних, крокових та середніх зрізів, нагрудника напівкомбінезону. З’єднувати нагрудник зіштанами. Виконувати обробкузастібки та верхнього зрізу штанів. Виконувати обробку нижніх зрізів напівкомбінезону різними способами.

Кінцева обробка та волого-теплова обробка напівкомбінезонів. Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 4.Вміння виконувати ремонт чоловічого одягу та оновлювати швейні вироби**

Інструктаж з охорони праці.Виконання ремонту та оновлення чоловічого одягу. Підбирати матеріали та способи ремонту чоловічого одягу.Виконуватиремонт за технологічною послідовністю.

**РН7. Вміння виготовляти верхній жіночий одяг (жилети, жакети, куртки) з виконанням примірок**

**ПК 1. Здатність виготовляти жилети**

Інструктаж з охорони праці.Виготовлення жилетів за індивідуальними замовленнями. Підготовка жилету до примірки. Обробка жилету після проведення примірки.Обробка дрібних деталей, виточок, рельєфів. ВТО пілочок.

Виконувати обробкукишень на жилетах.Виконувати обробкупілочок та спинки жилета та з’єднувати їх по плечових і бічних зрізах. Виконувати обробкугорловини, застібки, пройм жилета. Розкрий та пошиття підкладки жилета. Способи з’єднання верху жилета з підкладкою.

Кінцева обробка жилету. Обметування петель, пришивання гудзиків. Чистка жилету.Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 2. Здатність виготовляти жакети**

Інструктаж з охорони праці.Виготовлення жакетів за індивідуальним замовленням з виконанням примірок.

Виконувати обробкудрібних деталей.Виконувати обробкупілочок, виточок, рельєфів, кокеток, кишень. Обробка краю борту відрізним підбортом. ВТО пілочок.

Виконувати обробкуспинки ( виточок, рельєфів, кокетки, середнього шва та шлиці). З’єднуватиплечові,бічні зрізи.

Виконувати обробкукомірів жакетів, бортів. З’єднувати коміри з горловиною.

Виконувати обробкурукавів верхнього одягу:двошовних, реглан, суцільновикроєних рукавів. З`єднання рукавів з проймами.

Обробка підкладки. З`єднання підкладки з виробом.

Обметування петель та пришивання ґудзиків. ВТО. Чистка виробу.Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 3. Здатність виготовляти куртки**

Інструктаж з охорони праці.Виготовлення куртки за індивідуальним замовленням з виконанням примірок.

Виконувати обробку дрібних деталей: шльовок, вішалок, поясів, хлястиків, бретель, утримувачів кілець.

Виконувати обробкуспинки та пілочок. З’єднувати пілочки зі спинкою. Виконувати обробкубортів (з суцільно викроєними та відрізними підбортами),застібок(з наскрізними на ґудзики та петлі, з потайною, з застібкою на кільця, кнопки, пряжки, тасьму-«блискавку»).

Виконувати обробкукомірів, каптурів. Обробка плечових швів та з’єднання коміра (каптура) з горловиною.

Виконувати обробку рукавів (одношовного, двошовного, тришовного рукавів реглан, суцільно викроєних) та з’єднувати їх з проймою.

Виконувати обробкунизу куртки. Пошиття підкладки та з`єднання підкладки з верхом виробу.

Кінцеве оздоблення виробу.Перевіряти якість обробки виробу.

**ПК 4. Вміння виконувати ремонт верхнього одягу та оновлювати швейні вироби**

Інструктаж з охорони праці.Виконання ремонту та оновлення верхнього жіночого одягу. Підбирати матеріали та способи ремонту верхнього одягу.Виконуватиремонт одягу за технологічною послідовністю.